Pyrzyce, dnia 28.10.2021 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Z uwagi na wartość zamówienia, do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami)   
w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy.

***zapraszamy do składania ofert na***

**Wykonanie przeglądu okresowego (rocznego) 5 obiektów mostowych, 13 przepustów  
o rozpiętości w świetle równym lub większym niż 150 cm, oraz 319,042 km dróg powiatowych z pozostałymi przepustami bieżącymi w ich ciągu na terenie powiatu pyrzyckiego**

1. **Nazwa i adres zamawiającego:**

Powiat Pyrzycki

ul. Lipiańska 4

74 – 200 Pyrzyce

Tel. 918811300; fax. 91 50 65 500; email: [starostwo@pyrzyce.pl](mailto:starostwo@pyrzyce.pl)

1. **Nazwa zamówienia:**

Wykonanie przeglądu okresowego (rocznego) 5 obiektów mostowych, 13 przepustów  
o rozpiętości w świetle równym lub większym niż 150 cm, oraz 319,042 km dróg powiatowych   
z pozostałymi przepustami bieżącymi w ich ciągu na terenie powiatu pyrzyckiego

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

**Przedmiot zamówienia obejmuje:**

1. Wykonanie przeglądu okresowego (rocznego) 5 obiektów mostowych, 13 przepustów   
o rozpiętości w świetle równym lub większym niż 150 cm, oraz 319,042 km dróg powiatowych z pozostałymi przepustami bieżącymi w ich ciągu na terenie powiatu pyrzyckiego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądu rocznego czyli wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1333) oraz w oparciu o instrukcję GDDKiA Załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku.

3.Celem wykonania przeglądu jest zebranie informacji o stanie dróg zgodnie   
z obowiązującymi przepisami. Zebrane informacje stanowić będą wytyczne przy planowaniu zadań remontowych.

4. W ramach przeprowadzonego przeglądu dróg ocenie podlegać będą następujące elementy drogi:

a) jezdnia

* uszkodzenia powierzchniowe: właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, ubytki powierzchniowe, wyboje (w tym zapadnięte studzienki i włazy), łaty, wgniecenia w warstwie ścieralnej,
* odkształcenia nawierzchni: koleiny, garby i przemieszczenia, sfalowania, zapadnięcia i osiadanie nawierzchni,
* spękania: połączenia technologiczne, spękania liniowe, spękania krawędziowe, spękania poprzeczne, spękania w śladach kół, spękania siatkowe.

b) chodniki

* ubytki i braki w nawierzchni,
* poprawność ułożenia elementów drobno wymiarowych,
* wyboje i garby,
* ubytki i braki w krawężniku,
* inne,

c) elementy odwodnienia, przepusty o średnicy poniżej 150 cm

* stan zamocowania kratek i studzienek kanalizacyjnych,
* zapadnięcia,
* inne.

5. W ramach przeprowadzonego przeglądu obiektów mostowych ocenie podlegać będzie:

* + - wykonanie oględzin obiektu i jego otoczenia oraz podstawowych badań   
      i pomiarów,
    - opracowanie protokołów z przeprowadzonych kontroli w postaci wydruków kart przeglądów wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie ze wzorami zawartymi w instrukcji jw.,
    - wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu i ewentualnych uszkodzeń,
* przekazanie treści przeglądu w formie papierowej i elektronicznej.

6. Wykonawca dostarczy zamawiającemu protokoły z kontroli okresowej dróg podpisane przez osobę uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń   
o specjalności drogowej, zawierające:

* opis techniczny stanu istniejącego wszystkich elementów drogi z podaniem stosowanych odcinków wg odcinków międzyskrzyżowaniowych,
  + - ocenę możliwości użytkowania drogi,
    - ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz poprawności montażu oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
    - ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania poboczy utwardzonych i nieutwardzonych,
    - ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania chodników i ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych,
    - ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania urządzeń służących odwodnieniu ulic,
    - zalecenia pokontrolne.

7. W wyniku przeglądów o których mowa w ust. 1 Wykonawca zdiagnozuje:

* uszkodzenia obiektu, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,
* uszkodzenia obiektu, które mogą spowodować katastrofę budowlaną,
* warunki bezpiecznego użytkowania obiektu,
* uszkodzenia obiektu, które powinny zostać usunięte w ramach planu bieżącego utrzymania lub w trybie awaryjnym,
* uszkodzenia instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
* uszkodzenia wyposażenia,

8. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

* założy książki obiektów budowlanych dla przepustów w świetle równym lub większym niż 150 cm,
* wprowadzi dane z przeglądów okresowych do książek obiektów mostowych i przepustów o świetle równym lub większym niż 150 cm.
* sporządzi wykaz 5 obiektów mostowych i przepustów o świetle równym lub większym niż 150 cm

9. Wykaz dróg powiatowych wraz z ich przebiegiem stanowi załącznik nr 2, zestawienie obiektów mostowych załącznik nr 3, zestawienie przepustów o rozpiętości w świetle równym lub większym niż 150 cm załącznik nr 4 oraz ewidencja pozostałych przepustów załącznik   
nr 5.

**10. Na wykonaną dokumentację Wykonawca udzieli rocznej gwarancji, której bieg rozpoczyna się licząc od dnia podpisania protokołu odbioru usług. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.**

11. Termin płatności za usługę do 30 dni.

2. Zmawiający informuje, że cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane   
z wykonaniem zamówienia wynikające z zakresu prac, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna w/w warunek udziału za spełniony, jeśli Oferent udokumentuje, że   
w ostatnich 3 lat (licząc od dnia ogłoszenia przedmiotowego zapytania ofertowego), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował przynajmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu przeglądu okresowego obiektów mostowych i/lub przepustów i/lub dróg o wartości nie niższej niż 10 000,00 zł brutto.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa wypełniony –  **załącznik 6** do niniejszego zapytania wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stawie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

**UWAGA:**

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

1. **Informacja na temat zakresu wykluczenia:**
2. Z postępowania o zamówienie zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
3. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane   
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy polegające w szczególności na:

a.a uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

a.b posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

a.c pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

a.d pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

*Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie Załącznika nr 1 do Zaproszenia – Formularza oferty, metodą graniczną spełnia – nie spełnia.*

1. Oferty złożone po terminie składania zostaną odrzucone z postępowania bez ich otwarcia.
2. **Kryteria oceny ofert**:

Podstawowym kryterium wyboru oferty jest: **cena (100 %)**

Ceną braną pod uwagę będzie cena brutto oferty – cena za realizację całości zamówienia.

**a) Cena brutto - C**

Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert

**C** =  x 100 pkt.

Cena badanej oferty

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów przyznanych w ramach kryterium wyboru oferty – cena.

W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą najniższą cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa od ceny oferty podstawowej.

1. **Miejsce i termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce lub przesłać skan podpisanej oferty e-mailem na adres [starostwo@pyrzyce.pl](mailto:starostwo@pyrzyce.pl) do dnia **15 listopada 2021 r.**

**Termin składania ofert do:** **15 listopada 2021 r.**

1. **Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą:**

Wszelkie zapytania należy kierować w formie pisemnej na adres:

Powiat Pyrzycki

ul. Lipiańska 4

74 – 200 Pyrzyce

Tel. 918811300; fax. 91 50 65 500;

lub w formie elektronicznej na adres:

email: [starostwo@pyrzyce.pl](mailto:starostwo@pyrzyce.pl)

**Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:**

Łukasz Stefańczyk- Wydział Dróg

tel. 91 88 11 366, e-mail: l.stefanczyk@pyrzyce.pl

1. **Termin wykonania zamówienia:**

Wymagany termin wykonania zamówienia:  **31.12.2021 r.**

1. **Powtórzenie czynności lub unieważnienie postępowania:**
2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter rozeznania rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Powiatu Pyrzyckiego o zawarcie umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
4. **Załączniki:**
5. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
6. Załącznik nr 2 - Wykaz dróg powiatowych wraz z ich przebiegiem
7. Załącznik nr 3 - Zestawienie obiektów mostowych
8. Załącznik nr 4 - Zestawienie przepustów o rozpiętości w świetle równym lub większym niż 150 cm
9. Załącznik nr 5 – Wykaz usług
10. Załącznik nr 6 – Wzór umowy